# Two route network Attribute summary

Node: 0

Node: 1

Node: 3

Link: 2

Link: 0

Link: 3

Link: 1

Node: 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Link id: | From node: | To node: | Link length | Free speed | FF cost | Capacity |
| 0 | 0 | 1 | 30 | 80 | 0.375 | 100 |
| 1 | 0 | 2 | 21.2 | 80 | 0.265 | 150 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 80 | 0.0625 | 250 |
| 3 | 2 | 1 | 21.2 | 80 | 0.265 | 150 |
| 1+3 | 0 | 1 | 42.4 | 80 | 0.53 | 150 |